|  |
| --- |
| 增城院区人才房家具采购需求表 |
| **序号** | **类别** | **参考图片** | **规格（长\*宽\*高）** | **数量** | **单位** | **色调** | **材质说明** | **产品参数** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 上下铺+床垫 |  | 2040\*1020\*1850 | 353 | 套 | 可选 | 1. 严格遵循原标要求，床立柱、主龙骨加粗稳固，翻身无异响，整套产品:四腿落地，榫卯结构，桦木原木色，实心实木。板材通过 GB /T11718-2009和 GB18580-2017<＜室内装饰装修材料人造板及其制品种甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量小于<0.035mg/m3，3．工艺：缝隙紧密，不夹手。板材承重性强，板面耐污，耐磨光滑圆润， 铺板耐用合格，细节处理圆润，长期使用不变形，不开裂。（2）床架立柱100\*40\*4条；床头床尾枋95\*40，床侧枋120\*20，护栏横枋条60\*20，护栏竖枋条80\*20；梯子枋85\*25；（3）床板:床板底架采用38\*19杉木方，床板面约70\*13mm杉木方；（4）油漆：采用环保水性油漆，并经过五底三面油漆工艺处理，各理化性能指标均符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》标准；

（5）床垫；优质纯天然实芯椰棕.经高科技处理精制而成.厚50mm.针织纯棉面料。 |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |
| 备注：红体部分请厂家报价完善并盖章 |