广州医科大学附属妇女儿童医疗中心检测项目报价表

报价单位（盖章）：                             
联系人：                          联系电话： 
邮箱：                            报价日期：       
	[bookmark: _Hlk187936871]序号
	检测对象
	检测内容
	检测点报价
（元/点）
	检测依据

	1
	Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区、
Ⅰ级周边区
	悬浮粒子、风速（换气次数）、温度、湿度、静压差、照度、沉降菌、浮游菌、噪声
	
	1、医院洁净手术部建筑技术规范
GB 50333-2013
2、洁净室及相关受控环境 第1部
分:空气洁净度等级GB/T 25915.1-2010/ISO
14644-1:201

	2
	Ⅱ级-Ⅲ级洁净手术室手术区、Ⅱ级-Ⅲ级周边区
	悬浮粒子、风速（换气次数）、温度、湿度、静压差、照度、沉降菌、浮游菌、噪声
	
	

	3
	Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
	悬浮粒子、风速（换气次数）、温度、湿度、静压差、照度、沉降菌、浮游菌、噪声
	
	

	4
	静脉配置中心洁净检测（功能房间）
	静压差、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌90mm)、温度、相对湿度、照度、噪声、换气次数
	
	1、医院洁净手术部建筑技术规范
GB 50333-2013
2、洁净室及相关受控环境 第1部
分:空气洁净度等级GB/T 25915.1-2010/ISO
14644-1:201

	
	静脉配置中心洁净检测（生物安全柜）
	工作区洁净度、噪声、照度、下降气流流速、流入气流流速、气流模式
	
	工作区洁净度 GB
50346-2011（10.2.7）、其他按 GB 41918-2022

	
	静脉配置中心洁净检测（洁净工作台）
	风速、空气洁净度、沉降菌浓度、噪声、照度、气流状态
	
	JG/T 292-2010《洁净工作台》

	5
	[bookmark: _GoBack]室内空气质量检测
	苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛
	
	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB-50325

	6
	空调冷却水卫生检测
	PH(25℃)、浊度、电导率(25℃)、氯离子、钙离子(总碱度)、全碱度(总碱度)、溶解氧、总磷、水中嗜肺军团菌、铁、铜、腐蚀率
	
	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS10013-2023)

	7
	空调冷凝水检测
（空调系统卫生检测）
	水中嗜肺军团菌
	
	

	8
	空调送风口检测
（空调系统卫生检测）
	可吸入颗粒物PM0、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌
	
	

	9
	空调风管内表面
（空调系统卫生检测）
	细菌总数、真菌总数、积尘量
	
	



备注：
1. 含税单价应包含检测费、外出采样费、检测耗材费等所有费用。
2. 具体检测项目，其检测点数量，以相应的规范及标准为依据。
3. 报价单加盖单位公章有效。
4. 检测报告出具时间：自检测完成之日起        工作日内完成。
5. 附件：补充说明（如有）、供应商资质、类似检测业绩等相关资料。

                                                  
