附件：2.

**增城院区安防器材需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **消防器材名称** | **参考品牌** | **采购要求（技术及服务要求）** | **数量（个或套）** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 防爆头盔 | 国宏,尼超酷,京速 | PC材质；S型帽沿；舒适皮革内衬；方便塑料按扣；FBK-JG01 | 30 |  |  |  |
| 2 | 防暴盾牌 | 国宏,尼超酷,神狼公子 | pc材质；900\*550\*3.0mm；FBP-TI-GH | 30 |  |  |  |
| 3 | 防暴钢叉 | 国宏,尼超酷,丛林狐 | 不锈钢材质，收缩1.35m，伸展2.16m；叉口直径：35cm；YCRW-SIB | 20 |  |  |  |
| 4 | 防刺背心 | 国宏,尼超酷,丛林狐 | 黑色铆钉内胆；防水面料；带检测报告；FCF-H-GH | 30 |  |  |  |
| 5 | 防割手套 | 国宏,星宇，智汇 | 高强聚乙烯纤维+补休钢丝；GH-01 | 30 |  |  |  |
| 6 | 防暴围叉 | 国宏,尼超酷,丛林狐 | 不锈钢材质 | 10 |  |  |  |
| 7 | 网式防暴抓捕器 | 国宏，先锋连，神狼公子 | 不锈钢材质，伸展2.4m，收缩1.66m | 4 |  |  |  |
| 8 | 警用催泪喷射器 | 常规 | 采用铝制罐装密封性好，减少瓶体的腐蚀，杜绝渗透的危害。 | 30 |  |  |  |
| 9 | 警棍 | 国宏,尼超酷,丛林狐 | 橡胶材质，长度45厘米，JJG-4 | 30 |  |  |  |
| 10 | 防爆毯（围栏） | 国宏,尼超酷,丛林狐 | 防爆毯：1.6\*1.6m，高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布和机织布材质；防爆围栏：68\*15\*3cm；高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布材质 | 2 |  |  |  |
| 11 | 扩音器 | 国宏，赛拓，百舸 | 35w，蓝牙链接，可录音 | 5 |  |  |  |
| 12 | 执法记录仪 | 德生，爱国者，执法1号 | 功能配置、主要参数、 详细配置 1 本机浏览、检索和回放功能 可以缩放图  方式浏览视频或图片。 2 字符叠加功能 执法记录仪应能在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，信息包含：产品编号、时间、日期。 3 操作提示及状态指示功能 执法记录仪应具有声音和/或振动方式操作提示功能，包括但不限于开/关机提示、摄录启动/停止提示及录音启动/停止提示。执法记录仪应能显示电池电量、充电状态、系统时间和存储余量等信息；开机、录音、摄录状态应有明显的光指示，开机状态指示应为绿色、录音状态指示应为黄色、摄录状态指示应为红色；充电指示应为蓝色，可同时具有振动、声音、和指示灯三种提示方式及状态指示功能。 4 异常报警功能 执法记录仪应具有电池欠压、存储溢出报警功能，分体式执法记录仪应有视频丢失报警功能。电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于5min，但不超过30min。 5 数据完整性 执法记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的上位机删除和覆盖。编码视频流宜有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性。在出现异常问题时应能重启，重启后已保存的数据不应丢失或损坏。 6 日志记录功能 执法记录仪应能对设备的运行状态及操作进行日志记录，记录开/关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志记录应准确，日志的读取和清除只能通过上位机系统管理软件操作完成。 | 20 |  |  |  |
| 13 | 强光电筒 | 国宏，神火，微笑鲨 | 铝合金材质；SKL-01；三档调节开关；电池容量：5800mAH;防滑手柄；实用莲花头 | 10 |  |  |  |
| 14 | 手持金属探测器 | 德生，得力，东美 | 外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x45mm  （高）电源:标准6F22 9V电池或充电电池 频率:约25千赫兹净重:400G （不含电池） 使用温度:-15℃ - +55℃爆能力 | 15 |  |  |  |
| 15 | 防爆罐 | 德生，尼超酷，丛林狐 | 防爆罐规格：外直径660 mm X 内直径630mm X总高度747 mm X总重量270 kg。 防爆罐材质：内、外层采用15mm高强度、耐冲击碳素钢板，并符合GB700-1988标准中所采用的碳素钢板有关要求。 防爆能力：能抵御1.5kg TNT炸药的爆炸能量，并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体附件无脱落。 使用年限：如无爆炸发生，可终身存放。 | 1 |  |  |  |
| 16 | 化学危险品应急处置箱内配物品（大箱） | 常规 | 50\*37\*36CM、消毒斗篷1个 防毒面具2套 防酸隔离衣2件 防酸碱手套2双 防酸碱水鞋1双 防酸碱围裙2条 吸附垫10张 安全警戒带2卷 垃圾袋10个 | 25 |  |  |  |
| 17 | 防爆柜（病区使用 | 佰利，震迪，科保盾 | 4加仑；双锁管理；1块活动层板；尺寸：430\*430\*560mm；金属材质； | 50 |  |  |  |
| 18 | 耐酸碱柜（病区使用） | 佰利，凯乐华，樽天 | PP材质；单门双锁；1快活动层板；尺寸：430\*430\*560mm；耐强酸碱，防腐认证； | 50 |  |  |  |
| 19 | 防爆柜（手术室、ICU使用） | 佰利，震迪，科保盾 | 4加仑；双锁管理；1块活动层板；尺寸：430\*430\*560mm；金属材质； | 5 |  |  |  |
| 20 | 一体式洗眼器 | 美姿洁，惠利得，加魅 | 不锈钢本色双进水；耐酸耐碱；附带防尘盖；脚踏款；固定底座 | 60 |  |  |  |
|  | 总计： | | |  |  |  |  |
| 报价公司： 联系人+电话： 日期： 盖章 | | | | | | | |