**一、服务范围：**

1、本项目为广州市妇女儿童医疗中心四院区厨房油烟管道清洗服务，投标人必须对本项目整体报价，不得拆分。

2、本项目服务地点：广州市人民中路318号儿童院区、人民中路402号妇婴院区、金穗路9号珠江新城院区、增城区荔城街增城大道249号增城院区。

**二、服务要求和标准**

（一）各院区厨房油烟管道清洗清单：

1、珠江新城院区厨房油烟管道清洗清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 炉具 | 6 | 个 |  |  |
| 2 | 厨房内横烟管 | 38 | 米 |  |  |
| 3 | 烟罩 | 11 | 滤网烟罩/米 |  |  |
| 16 | 运水烟罩/米 |  |  |
| 2 | 控制箱/个 |  |  |
| 4 | 抽油烟风机 | 2 | 20000m³/h |  |  |
| 5 | 静电式油烟净化器 | 2 | 20000m³/h |  |  |
| 每月合计：？？元 | | | | | |

2、儿童院区厨房油烟管道清洗清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 炉具 | 3 | 个 |  |  |
| 2 | 厨房内横烟管 | 10 | 米 |  |  |
| 3 | 烟罩 | 5 | 米 |  |  |
| 4 | 抽油烟风机 | 1 | 20000m³/h |  |  |
| 5 | 静电式油烟净化器 | 1 | 20000m³/h |  |  |
| 6 | 炒炉厨房内天花板  拆装清洗 | 1 | 项 |  |  |
| 每月合计：？？元 | | | | | |

3、妇婴院区厨房油烟管道清洗清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 炉具 | 6 | 个 |  |  |
| 2 | 厨房内横烟管 | 12 | 米 |  |  |
| 3 | 烟罩 | 11 | 米 |  |  |
| 4 | 抽油烟风机 | 1 | 20000m³/h |  |  |
| 5 | 静电式油烟净化器 | 1 | 20000m³/h |  |  |
| 每月合计：？？？元 | | | | | |

4、增城院区厨房油烟管道清洗清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 炉具 | 19 | 个 |  |  |
| 2 | 厨房内横烟管 | 30 | 米 |  |  |
| 3 | 烟罩 | 79 | 米 |  |  |
| 4 | 抽油烟风机 | 2 | 20000m³/h |  |  |
| 5 | 静电式油烟净化器 | 1 | 20000m³/h |  |  |
| 每月合计：？？？元 | | | | | |

（二）清洗服务要求：

1、清洗前，检查油烟管道电路，以免造成短路，跳闸等现象。

2、将烟罩的油垢，用铲刀铲干净，用垃圾袋装好，灶台，炉圈等，都必须用铲刀铲干净，再喷无毒清洗剂喷洒至烟罩，炉头，地面等。

3、烟道横管，必须工人戴口罩，爬进去将油垢铲干净，再喷药水，最后用高压水枪清洗干净，清洁度达到95%以上。

4、净化器的电场，风机的风叶，必须先铲干净，再喷药水，最后用高压水枪清洗干净。

5、检查所有电路，净化器，风机是否正常运作，做好清洗前后对比图，提供甲方检查。

6、本项目清洗频率为每月一次，每次清洗前，都需要与甲方沟通好。

7、必须做好工作人员安全教育及安全措施，严格按照油烟管道的安全性、能耗的相关要求执行，保证工作人员安全。