**采购需求**

**一、项目概述：**

本项目为广州市妇女儿童医疗中心（增城院区，白云院区，儿童院区，妇婴院区，珠江新城院区）空气消毒机维护保养采购，包含所有品牌空气消毒机维护保养。

**二、采购项目内容：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目内容** | **数量** | **服务期** |
| 广州市妇女儿童医疗中心空气消毒机维护保养服务 | 一批 | 自合同签订之日起一年 |

**三、服务要求**

**1. 空气消毒机维护保养周期及内容：**

1.1 三个月维护保养一次

1.2每次维护保养需做的项目与内容

1. 老肯床单位消毒机：整机除尘清洁保养，清洗活性炭过滤器，清洁空气导流管，检查整机运行是否正常。
2. 老肯壁挂式空气消毒机和利安达挂式空气消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洗等离子消毒装置，检查整机运行是否正常。
3. 老肯吊顶式空气消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洗等离子消毒装置，清洁活性炭过滤网，检查整机运行是否正常。
4. 佳达利吊顶机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，检查UV激发灯是否正常，清洁PCO杀菌装置，检查整机运行是否正常。
5. 爱洁斯吊顶机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洗高压静电杀菌装置，检查整机运行是否正常。
6. 利安达吊顶机和赛得立吊顶机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洗高压静电杀菌装置，检查UV灯是否正常，检查整机运行是否正常。
7. 麒鸿吊顶机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洁光催化杀菌装置，检查整机运行是否正常。
8. 肯格王移动式空气消毒机和利安达移动式空气消毒机：整机除尘清洁保养，更换除尘过滤棉，检查UV杀菌灯是否正常，检查整机运行是否正常。
9. 佳达利移动式消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，清洁光催化杀菌装置，检查整机运行是否正常。
10. 肯格王壁挂式消毒机：整机除尘清洁保养，清洗除尘过滤器，检查UV灯是否正常，检查整机运行是否正常。
11. 如需维修更换配件，需甲方同意才能更换。价格两百元以内的配件免费更换，超两百元的配件按市场价格结算。

**2. 维护保养人员要求：**

1）投入本项目的团队人员不少于5人，设项目经理1人，负责本项目的24小时联络、维护保养组织、技术咨询工作，其余不少于4人为现场空气消毒机维护保养人员。在维护保养过程中提供技术服务，按本用户需求的维修具体内容负责对空气消毒机设备进行认真有序的维护保养，确保采购人空气消毒机设备安全、可靠、高效、无故障运行。

2）需提交的表格

3）空气消毒机维护保养记录表

**四、结算方式及要求**

1. 履约保证金：合同签订前15个工作日内中标人须向甲方交付不少于合同5%人民币履约保证金（以银行保函方式）。合同期间中标人无违约行为，在合同期结束并完成正常交接工作后甲方一次性将履约保证金无息返还。

2. 付款方式：按季度结算，中标人完成每完成一次维护保养后，于次月10日前凭国家正式发票及经采购人确认的维护保养清单，向采购人申请付款，采购人收到申请审核无误后在1个月内以支票或转帐付款方式缴付货款给中标人。

**五、报价表**

**附表1:报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 空气消毒净化机数量 | 维保频率（3个月1次） | 维保费用（元/台） | 一年维保费用共4次合计 |
| 儿童院区 | 382台 |  |  |  |
| 妇婴院区 | 109台 |  |  |  |
| 珠江新城院区 | 128台 |  |  |  |
| 白云院区 | 39台 |  |  |  |
| 增城院区 | 99台 |  |  |  |